



 **ЖУРНАЛ**

**учета первичных средств пожаротушения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование первичных средств пожаротушения** | **Номер первичных средств пожаротушения** | **Дата последней зарядки или проверки** | **Вес заряда** | **Место установки** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

Примечание: все виды огнетушителей и пожарные краны долж­ны быть пронумерованы. На огнетушителях должен быть паспорт с ука­занием даты последней зарядки или проверки, веса заряда и подписью ответственного лица.

**Информирование и освещение работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (через средства массовой информации, стенную печать и другие формы)**

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности осуществляется посредством создания и использования в системе обеспечения пожарной безопасности специальных информационных систем и банков данных (далее - информационных систем), необходимых для выполнения поставленных задач.

Основания и порядок внесения в информационные системы сведений о пожарной безопасности, а также условия и порядок ознакомления с ними должностных лиц и граждан устанавливаются федеральными законами и нормативными документами по пожарной безопасности.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, метеорологические службы и другие уполномоченные государственные органы обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информировать Государственную противопожарную службу о неблагоприятных для пожарной безопасности событиях и прогнозах.

Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе публиковать по требованию Федеральной противопожарной службы оперативную информацию по вопросам пожарной безопасности.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно - технических знаний посредством возможных форм и методов (печатные издания, радио, телевидение, уличные рекламоносители, радиотрансляционные сети объектов, малотиражные печатные издания-листовки).

**ПАМЯТКА**

**по соблюдению мер пожарной безопасности**

**при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей**

***Перед началом мероприятий необходимо тщательно осмотреть помещения и убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении, организовать дежурство ответственных лиц, соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.***

* Противопожарные системы, установки АПС и системы оповещения людей в здании и помещениях должны содержаться в исправном, рабочем состоянии.
* Помещения вместимостью 50 человек и более должны иметь не менее 2-х эвакуационных выходов.
* Не допускается заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
* На момент проведения массовых мероприятий назначается ответственный за пожарную безопасность

***Помещения должны быть оборудованы:***

* телефонной связью (таблички с номером телефона вызова пожарной охраны разместить на видных местах);
* первичными средствами пожаротушения (огнетушители).

На видных местах должны быть размещены поэтажные планы эвакуации людей в случае возникновения пожара.

Двери эвакуационных выходов должны свободно открываться (изнутри без ключа в сторону выхода из

помещения.

***Запрещается:***

* загромождать проходы, коридоры, лестничные площадки шкафами, оборудованием, различными материалами;
* применение открытого огня и курение в помещениях;
* устанавливать глухие решетки на окнах;
* эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
* пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями.

***При осмотре помещений перед закрытием проверить следующее:***

- электрооборудование и электроприборы отключены;

- окна и форточки закрыты;

- эвакуационные проходы свободны;

- отходы и мусор удалены из помещений;

- неисправности (повреждения) автоматических устройств систем обнаружения и тушения пожара отсутствуют;

 Выявленные нарушения должны быть устранены.

***При обнаружении пожара или признаков горения необходимо:***

1. Сообщить о пожаре в пожарную охрану

2. Оповестить людей о пожаре в здании

3. Обесточить здание (этажа) и доложить об этом руководителю тушения пожара

4. Организовать меры по эвакуации людей из помещений и здания

5. Организовать меры по эвакуации (сохранности) материальных ценностей.

6. Применить первичные средства тушения пожара

7. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. Сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения необходимые для обеспечения безопасности личного состава.